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Technická specifikace

1. Minimální technické požadavky
Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Cesiová trubice do atomových hodin“ u níže uvedených požadavků stanovil ve sloupci "C" rozsah požadovaných hodnot. Takto stanovené parametry musí být splněny, tj. dodavatelem nabízené zařízení musí splnit požadované hodnoty. 

Dodavatel je povinen uvést ve sloupci D, zda jím nabízené zařízení daný požadavek splňuje či nikoliv a dále konkrétní parametry nabízeného zařízení s odkazem na konkrétní část Technické specifikace nabízeného zařízení, kde je možné splnění požadavku a parametru ověřit (s odkazem min. na konkrétní stránky, případně články a odstavce apod.).

V případech, kde je vyžadováno doplnění „ano/ne“, doplnění “ne” bude znamenat nesplnění technické specifikace a nabídka bude vyřazena. V případech, kde je vyžadováno uvedení nabízeného parametru, bude znamenat doplnění jiné nežli požadované hodnoty, případně hodnoty nepokrývající požadovaný rozsah, nesplnění technických parametrů.


1. Cesiová trubice do atomových hodin typu 5071A

	A- Pořadí požadavku
	B-Popis parametrů
	C-Požadovaná hodnota
	D-Skutečná hodnota
Parametry nabízeného zařízení. Dodavatel je povinen uvést, zda jím nabízené zařízení daný požadavek splňuje či nikoliv, parametry nabízeného zařízení (pokud je požadováno) a konkrétní odkaz na technickou specifikaci nabízeného zařízení.

	1.
	Frekvenční stabilita ve smyslu Allanovy odchylky ADEV pro průměrovací interval 5 dní
	ADEV(τ = 5d) < 1,0·10−14
	Ano/Ne 
[parametry nabízeného zařízení] 
[odkaz na technickou specifikaci] 

	2.
	Frekvenční stabilita ve smyslu Allanovy odchylky ADEV pro průměrovací interval 30 dní
	ADEV(τ = 30d) < 1,0·10−14
	Ano/Ne 
[parametry nabízeného zařízení]
[odkaz na technickou specifikaci]

	3.
	Garantovaný práh blikavé frekvence (Flicker Floor) ve smyslu Allanovy odchylky ADEV
	ADEV < 1,0·10−14
	Ano/Ne 
[parametry nabízeného zařízení] 
[odkaz na technickou specifikaci]

	4.
	Plná kompatibilita s cesiovým svazkovým generátorem značky Hewlett-Packard, model 5071A (výrobní číslo 3608A01227)
	Splňuje
	Ano/Ne 
[parametry nabízeného zařízení] 
[odkaz na technickou specifikaci]
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